# 安驰项目托盘ID规则

由于现场布局情况决定了托盘上需要在不同位置安装两张RFID标签，所以为了使系统简单、稳定，使用人为写入的码作为托盘ID,托盘ID规则如下：

说明：总计9个字符，中间无空格。前缀占两个字符，约定为”TP”,第三个位产线分段标识，1代表化成段，2代表分容段，后6个数字为不重复的托盘ID。

TP X XXXXXX XXXXXX

托盘前缀标识，TP

产线分段标识，1：化成段，2：分容段

托盘ID,6位数字组成